Образец Steiza · steiza.com/knowledge/shablony/akt-osmotra-kontejnera/
Наименование терминала, депо или сюрвейерской компании: ________________________________________________
Образец Steiza
АКТ ОСМОТРА КОНТЕЙНЕРА
(акт о повреждении)
№ ________  от  «___» ____________ 20___ г.
Повод осмотра:   ☐ при приёме     ☐ при выдаче     ☐ по заявке     ☐ перед ремонтом     ☐ после ремонта     
ВРЕМЯ И МЕСТО
	Дата и время осмотра
	

	Место осмотра
	


КОНТЕЙНЕР
	Номер (ISO 6346)
	

	Тип и размер, код ISO
	

	Владелец или линия
	

	Статус
	

	Табличка CSC
	

	Пломба (ЗПУ)
	


Места повреждений отметьте на схеме развёртки (есть в PDF-версии) или опишите в таблице ниже: сторона, элемент, размер.
ПОВРЕЖДЕНИЯ
	№
	Сторона, элемент
	Вид повреждения
	Размер
	Фото №

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Заключение:   ☐ годен к эксплуатации     ☐ требует ремонта     ☐ не годен к погрузке     
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
	



	Роль
	ФИО
	Подпись

	Осмотр провёл, осмотрщик
	
	

	С актом ознакомлен, водитель сдающей стороны
	
	




ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ · ДАННЫЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ
Наименование терминала, депо или сюрвейерской компании: ООО «Депо Пример» · площадка «Южная»
Образец Steiza
АКТ ОСМОТРА КОНТЕЙНЕРА
(акт о повреждении)
№ 0187  от  28.09.2026
Повод осмотра:   ☒ при приёме     ☐ при выдаче     ☐ по заявке     ☐ перед ремонтом     ☐ после ремонта     
ВРЕМЯ И МЕСТО
	Дата и время осмотра
	28.09.2026, 14:05

	Место осмотра
	Площадка «Южная», зона осмотра 2


КОНТЕЙНЕР
	Номер (ISO 6346)
	STZU 204518 5

	Тип и размер, код ISO
	45G1, 40′ high cube

	Владелец или линия
	Линия «Пример»

	Статус
	порожний

	Табличка CSC
	есть, читается

	Пломба (ЗПУ)
	нет


Места повреждений отметьте на схеме развёртки (есть в PDF-версии) или опишите в таблице ниже: сторона, элемент, размер.
ПОВРЕЖДЕНИЯ
	№
	Сторона, элемент
	Вид повреждения
	Размер
	Фото №

	1
	Левая боковая стенка, 3-я панель от дверей
	Вмятина
	40 × 25 см
	1, 2

	2
	Крыша, над дверями
	Пробоина
	5 × 3 см
	3, 4

	3
	Пол, у передней стенки
	Разрыв настила
	30 см
	5

	4
	Правая дверь, уплотнитель
	Отсутствует фрагмент
	60 см
	6

	
	
	
	
	


Заключение:   ☐ годен к эксплуатации     ☒ требует ремонта     ☐ не годен к погрузке     
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
	Пробоина в крыше: под погрузку не выдавать до ремонта. Фото 1–6 приложены к акту.



	Роль
	ФИО
	Подпись

	Осмотр провёл, осмотрщик
	Кузнецов Д. А.
	

	С актом ознакомлен, водитель сдающей стороны
	Петров П. П.
	


Бесплатный образец Steiza. В Steiza этот акт формируется автоматически.




